**贵州健康职业学院医学美容实训室仪器设备清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格型号** | **技术参数、功能要求** | **数量** | **单位** |
| 1 | 光子嫩肤多功能美容仪 | SMQ-A型 | 光导冷却，冷却温度达0℃ | 1 | 台 |
| 2 | 消毒柜 | 575x510x1710mm | 1、规格尺寸：575x510x1710mm； 2、消毒方式：中温烘干、紫外线； 3、面板材质：钢化玻璃； 4、消毒时间：45分钟； 5、消毒柜容量：325L； 6、消毒温度：70℃； | 1 | 台 |
| 3 | 热水器 | 60L | 1.品牌热水器 2.最大容积： 60L 3.控制方式：微电脑式 4.款式：横式 5.能效等级： 一级 | 2 | 套 |
| 4 | 5门文件柜 | 2250\*400\*2000mm | 1、柜体内置活动板层2、上部分为玻璃门窗，下部分为不透明门框或玻璃门框，双开门. | 2 | 套 |
| 5 | 展示柜 | 6000\*400\*2400 | 1、柜体内置活动板层 2、为玻璃门窗， | 1 | 套 |
| 6 | 皮肤测试仪 | HONKON-TC02s | 1、RGB:标准白光 2、UV:紫外光 3、预览情况:即时预览 4、分析状况:智能分析 5、影像分辨率:12Mega Pixels 6、水分检测功能:有 7、尺寸:40(H)x30(W)x35(D) 8、净重:12Kg | 1 | 台 |
| 7 | 全自动洗衣机 | 品牌全自动家用洗衣机10KG公斤大容量波轮智能操作 TB100V60 | 品牌洗衣机，带甩干功能 | 1 | 台 |